



* Precision = TP/(TP+FP)
* Precision = 17/(17+17) = 0,5
* 





